****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-10 Пластиковая грунтовка

ОПИСАНИЕ

- Однокомпонентная прозрачная быстросохнущая грунтовка, используемая для улучшения адгезии лакокрасочной системы к пластиковым деталям.

ОСНОВЫ

-PP、ABS、ABS+PC、ABS+PBT и пластиковые детали.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | 2.0-2.5 | 1-2 слоя 4-5 мкм | 3-5' |
|  | 1.3 | 1.8-2.0 |

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ  
Очистите с помощью чистящего растворителя, прежде чем продукт затвердеет.

ЗАМЕЧАНИЯ

Время высыхания на воздухе: Оставьте на 5-10 минут при температуре 23°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует требованиям Национального законодательства в области охраны здоровья и техники безопасности на производстве и утилизации отходов.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1L/ жестяная банка.