****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-2K СЕРИЯ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

- Серия превосходных атмосферостойких отвердителей, специально разработанных для нанесения верхнего слоя 2K и прозрачных покрытий. Для соответствия различным областям применения и условиям, в стандартную комплектацию входят различные варианты отвердителя: быстросохнущий, медленно сохнущий, с высокой твердостью и так далее.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование продукта | Описание |
| KYD-101Быстрый Отвердитель | Быстросохнущий отвердитель, подходящий для точечного ремонта и нанесения при низких температурах. |
| KYD-102Стандартный  | Стандартный отвердитель для высыхания, пригодный для точечного ремонта и общей полировки при нормальной температуре. |
| KYD-103 Медленный  | Медленно высыхающий отвердитель, пригодный для точечного ремонта и общей полировки при нормальной температуре. |
| KYD-7671Быстрый Отвердитель | Быстросохнущий отвердитель, подходящий для точечного ремонта при низкой температуре или для полировки нескольких панелей при высокой температуре. |
| KYD-7672Стандартный  | Стандартный отвердитель для высыхания, пригодный для точечного ремонта при нормальной температуре или для полировки нескольких панелей при нормальной температуре. |
| KYD-7673Медленный  | Медленно высыхающий отвердитель, подходящий для точечного ремонта при высокой температуре или для полировки нескольких панелей при нормальной или низкой температуре. |

****

ЗАМЕЧАНИЯ

Выберите правильный отвердитель в зависимости от температуры, влажности и условий высыхания, как правило, лучше использовать быстросохнущий отвердитель при температуре ниже 18 ℃, стандартный отвердитель при температуре 18-30 ℃ и медленно сохнущий отвердитель при температуре выше 30 ℃. Пожалуйста, плотно закройте банку после использования, так как отвердитель чувствителен к влаге. Впитывание влаги может привести к химической реакции и бетонированию. Пожалуйста, храните его вдали от прямых солнечных лучей.

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1 или 2,5 л/банка