****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-6920 РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ SRA

ОПИСАНИЕ

- Для устранения неровностей на поверхностях новой и существующей отделки и достижения незаметного перехода при ремонте панелей.

ОСНОВА

- Подходит для нанесения в зоне избыточного напыления новых и существующих покрытий для получения однотонного или прозрачного покрытия 2K.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Готов к использованию. Можно смешать с краской 2k, оставшейся в пульверизаторе, в соотношении 1:1. |

****

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сразу после финишной обработки слегка нанесите один слой разбавителя SRA на область избыточного распыления. Второй слой нанесите через 20 секунд. |

ЗАМЕЧАНИЯ

Не подходит для использования с базовым покрытием и грунтовкой 1K.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1Л /банка.