****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7520 1K БИНДЕР (СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО)

ОПИСАНИЕ

- Для металлического базового покрытия KYD-1K, способного ускорить высыхание на воздухе, улучшить ориентацию частиц серебра и жемчуга и улучшить качество нанесения.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ: KYD 1K Basecoat

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Добавление KYD-7520 в металлическое базовое покрытие EC 1K составляет 10-20% от общего объема. 2. При трехэтапном распылении KYD 1K pearl colors сначала нанесите соответствующий цвет базового покрытия, затем смешайте KYD-7520 с выбранным жемчужным цветом, добавив 50-70% KYD-7520 в соответствии с фактической потребностью, начните распыление. 3. Для цветов базового покрытия с низкой непрозрачностью, таких как красный жемчуг, добавка KYD-7520 должна составлять менее 15%, чтобы не повлиять на укрывистость краски. |

****

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

3.75Л/банка