****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-K СЕРИЯ РАЗБАВИТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

-Высококачественный растворитель, специально разработанный для грунтовки, базового и финишного покрытия EC. Выпускается с быстрой, стандартной, медленной и сверхмедленной скоростью высыхания для соответствия различным продуктам и различным требованиям применения.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА

* Для снижения вязкости при нанесении.
* Для повышения гладкости пленки краски.
* Хорошая растворимость.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Характеристики |
| K-5 Быстрый | Только базовое покрытие толщиной 1 К, с очень высокой скоростью испарения, подходит для точечного ремонта или нанесения при температуре ниже 15℃ |
| K-1 Стандартный | Стандартный разбавитель для базового покрытия 1K и 2K, со средней скоростью испарения, подходит для точечного ремонта или нанесения при температуре 15-25 ℃. |
| K-2 Медленный | Для базового покрытия 1K и 2K с низкой скоростью испарения, подходит для точечного ремонта, общей полировки или нанесения при температуре 25-30℃. |
| K-3 Особо Медленный | Только для продуктов 2K с низкой скоростью испарения, пригодных для общей отделки, нанесения на большие площади или при температуре выше 30℃. |

ЗАМЕЧАНИЯ

Если температура и влажность слишком высоки, можно добавить 10-30% растворителя-замедлителя KYD-7960.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

3,2 КГ или 4Л/канистра