****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-1530 Electroplate Binder (СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ)

ОПИСАНИЕ:

- Он используется для регулировки равномерности нанесения серебряного порошка, и благодаря ему раствор будет казаться белым спереди и глубоким сбоку, создавая визуальный металлический эффект внешнего вида.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Используется только в рекомендованных составах, дозировка не должна превышать 50% от общего количества, так как избыточное добавление может повлиять на адгезию между базовым и прозрачным покрытием (Лаком). |

****

МЕСТО ХРАНЕНИЯ:

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА:

1Л/банка