****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-60 ФЛИП КОНТРОЛЛЕР

ОПИСАНИЕ

- Добавка для придания металлического оттенка, контролирующая содержание частиц серебра. После ее добавления расположение серебряного порошка становится рыхлым, лицевая сторона становится глубже, боковые стороны - мельче, а размер частиц серебряного порошка - крупнее.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | 20% или менее KYD-60 можно использовать для осветления боковых оттенков металлического цвета и создания более темной поверхности с более заметным металлическим блеском. Избыточное добавление может повлиять на адгезию между базовым и прозрачным покрытием. |

****

ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1Л/банка