

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7510 2K БИНДЕР (СВЯЗУЩЕЕ ВЕЩЕСТВО)

ОПИСАНИЕ

- Раствор смолы используется в качестве добавки для нанесения финишных покрытий KYD 2K. Он улучшает блеск лакокрасочной пленки.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ: KYD 2K Topcoat Colors

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | KYD 2K Topcoat Colors можно добавить 0-20% Биндер KYD-7510 2K. |
| Общее количество (акрил KYD 2K + Биндер KYD-7510 2K): Отвердитель серии KYD 2K =2: 1 |

****

ЗАМЕЧАНИЯ

Не использовать с эмалями KYD 1K Topcoat Colors .

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

3.75л/банка

.