****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7911 ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ

- Able to remove grease, oil and other surface contaminants to avoid paint film defects.

ОСНОВА

-Suitable used for existing finishes, primer, putty and metal.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Готов к использованию. |

****

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Обезжирьте основание липкой ветошью, смоченной в обезжиривающем средстве.  2. Протрите и высушите поверхность другой чистой липкой ветошью. |

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1 или 4Л/банка